## Термична обработка (НТ) - IPPC и ISPM 15

ФЛОРЕСТА ЕООД прилага одобрените фитосанитарни мерки съгласно изискването на Стандарт 15.

**Използван метод за третиране. HT(heat treat ment) - термична обработка** на дървения материал в термо камери/сушилни/, при температура 560C.

Отговаряйки на международните стандарти имаме възможност да предоставим на нашите клиенти възможно най-добрите продукти,с гарантирано качество,както на регионалния,така и на международния пазар.